

**Tool Box Talk**

**RECENT FALLING OBJECTS INCIDENTS ON SITE**We are still investigating the incidents involving falling objects from height and hazards related to uncovered floor openings. However, we wanted to share with everyone what we know so far, and to remind everyone of some important safety information. When we complete our investigation, we will share the incident details, lessons learned, and what actions the project is taking to safeguard against further incidents of this nature.

What We Know Happened

* In the past two months, we have had several incidents of accidents or near-misses. Most of these incidents are related to falling objects and uncovered holes/work areas. Here are a few examples of accidents that occurred recently:
* A broomstick fell from the interstitial floor to the cleanroom floor and hit an employee's back.
* A 3-meter threaded rod fell from a height of 6 meters into a barricaded area.
* A wooden hole cover fell from the interstitial floor onto the walkable ceiling, approximately 3 meters.
* An L-shaped bracket fell from the interstitial floor to the clean room floor into an unbarricaded area.

Current Lessons and Reminders that Everyone Should Take From This Incidents

* All activities on site involving falling objects or hazards related to uncovered floor openings must be carefully planned and managed. It is crucial to ensure that all areas are properly secured and that objects are not left in places where they may fall. If there are changes in the work area or if there is any risk of falling objects, the situation MUST be reassessed before continuing.
* If you have not verified or do not fully understand the safety measures in place for your work area, do not continue until you have a clear understanding and the area is properly secured.
* When performing any activity on site, we all must ensure that the work area is organized, and that items are safely stored and secured. This includes ensuring that holes are covered and that all objects are safely stowed to prevent accidental falls.
* It is absolutely forbidden to leave any tools or equipment in unsafe positions or neglect safety measures regarding potential falling objects. If you are unsure about the safety guidelines or site policies concerning your work, do not proceed.
* Complacency (when we become too comfortable and stop following safety procedures) can have serious consequences. We must all actively resist complacency to ensure we are making the safest decisions every day.
* Every activity on site must be planned with safety in mind. If something changes that impacts the safety of your area, STOP immediately, involve your supervisor, and update the plan or find a safer way to continue.
* If you feel uncomfortable, or if something doesn't feel right, trust your instincts and stop what you are doing. Get assistance to address the issue and ensure safety is restored.
* Do not continue with tasks that seem unsafe or are not going as planned. It is in these moments that serious incidents are most likely to occur.
* Your safety is the highest priority. If you feel that you do not have the support you need to ensure your safety, please reach out to Hoffman, and we will intervene on your behalf. We are all responsible for maintaining a safe work environment, and we must all do our part to create and sustain that environment. If you are not receiving the support you need, let anyone from Hoffman know.



**טול בוקס שבועי**

תאונות נפילת חפצים בשטח

אנו עדיין חוקרים את התאונות שקשורות לנפילת חפצים מגובה ולסכנות הקשורות לפתחי חורים לא מכוסיים. עם זאת, רצינו לשתף אתכם במה שאנחנו יודעים עד כה ולזכור לכולם מידע חשוב על בטיחות. כשנסיים את החקירה, נשתף את פרטי התאונה, לקחים שנלמדו, ומהן הפעולות שהפרויקט נוקט בהן על מנת למנוע תאונות נוספות מסוג זה.

**מה שאנחנו יודעים שקרה**
במשך החודשיים האחרונים היו לנו מספר תאונות או כמעט תאונות. רוב התאונות הללו קשורות לנפילת חפצים ולחורים/אזורים לא מכוסים. הנה כמה דוגמאות לתאונות שהתרחשו לאחרונה:

מקל מטאטא נפל מהרצפה הבין-קומתית לרצפת חדר נקי ופגע בגב של עובד.

מוט חוט threaded באורך 3 מטרים נפל מגובה של 6 מטרים לאזור שהיה מגודר.

מכסה חור מעץ נפל מהרצפה הבין-קומתית אל תקרת ההליכה, כ-3 מטרים.

ברקט בצורת L נפל מהרצפה הבין-קומתית לרצפת חדר נקי לאזור שלא היה מגודר.

**לקחים חשובים והנחיות לכולם בעקבות התאונות הללו**
כל פעילות בשטח שכוללת נפילת חפצים או סכנות הקשורות לפתחי חורים לא מכוסיים חייבת להיות מתוכננת ומנוהלת בקפידה. חשוב להבטיח שכל האזורים מוגנים כראוי ושלא יהיו חפצים שנשארים במיקומים שעלולים לגרום לנפילה. אם יש שינוי באזור העבודה או כל סיכון של נפילת חפצים, יש לבצע הערכה מחודשת של המצב לפני המשך העבודה.

אם לא ווידאתם או לא הבנתם את אמצעי הבטיחות הקיימים באזור העבודה שלכם, אל תמשיכו עד שתהיה לכם הבנה ברורה והאזור יהיה מכוסה ומוגן כראוי.

בזמן ביצוע כל פעילות בשטח, עלינו לוודא שהאזור מסודר ושחפצים מאוחסנים ומאובטחים בבטחה. זה כולל לוודא שהחורים מכוסים ושהחפצים מאוחסנים בצורה שתמנע מהם ליפול.

אסור בהחלט להשאיר כלים או ציוד במיקומים לא בטוחים או להזניח אמצעי בטיחות שקשורים לנפילת חפצים. אם אינכם בטוחים בנוגע להנחיות הבטיחות או למדיניות האתר בנוגע לפעילות שלכם, אל תמשיכו בעבודה.

חוסר ערנות (כאשר אנחנו הופכים לנוחים מדי ומפסיקים לעקוב אחרי נהלי הבטיחות) עלול להוביל לתוצאות חמורות. עלינו להילחם נגד חוסר ערנות כל יום, כדי להבטיח תמיד שאנו מקבלים את ההחלטות הבטוחות ביותר.

לכל פעילות בשטח חייבת להיות תוכנית בטיחות. אם משהו משתנה שמשפיע על הבטיחות באזור העבודה שלכם, עצרו מיד, פנו למנהל שלכם, עדכנו את התוכנית או מצאו דרך בטוחה להמשיך.

אם אתם מרגישים לא בנוח, או אם משהו לא מרגיש נכון, סמכו על תחושת הבטן שלכם ועצרו את העבודה. בקשו עזרה כדי לטפל בבעיה ולוודא שהבטיחות נשמרת.

אל תמשיכו במשימות שלא נראות בטוחות או שלא מתבצעות כמתוכנן. ברגעים אלו מתרחשות בדרך כלל התקלות החמורות ביותר.

הבטיחות שלכם היא בראש סדר העדיפויות. אם אתם מרגישים שאין לכם את התמיכה שאתם זקוקים לה כדי להבטיח את הבטיחות שלכם, אנא פנו להופמן, ואנו ננקוט בפעולה בשמכם. כולנו אחראים לשמור על סביבת עבודה בטוחה, עלינו לעשות את חלקנו ביצירת ושמירה על הסביבה הזו. אם אינכם מקבלים את התמיכה הנדרשת, פנו לכל אחד מהצוות בהופמן.

 Прекращение обучения

**НЕДАВНИЕ ИНЦИДЕНТЫ С ПАДАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ НА ПЛОЩАДКЕ**

**Мы все еще расследуем инциденты, связанные с падением предметов с высоты и опасностями, связанными с открытыми отверстиями в полу. Тем не менее, мы хотели поделиться со всеми тем, что знаем на данный момент, и напомнить всем о важной информации по технике безопасности. Когда мы завершим наше расследование, мы поделимся подробностями инцидента, извлеченными уроками и тем, какие действия предпринимает проект для защиты от дальнейших инцидентов такого рода.**

**Что мы знаем о произошедшем**

* **За последние два месяца у нас было несколько инцидентов, связанных с авариями или потенциально опасными ситуациями. Большинство этих инцидентов связано с падающими предметами и открытыми отверстиями/рабочими зонами. Вот несколько примеров несчастных случаев, произошедших за последнее время:**
* **Метла упала с межэтажного этажа на пол чистой комнаты и ударилась о спину сотрудника.**
* **3-метровый резьбовой стержень упал с высоты 6 метров в забаррикадированную территорию.**
* **Деревянная крышка отверстия упала с пола между помещениями на потолок, по которому можно было ходить, примерно на 3 метра.**
* **L-образный кронштейн упал с межэтажного пола на пол чистой комнаты в незабаррикадированную зону.**

**Актуальные уроки и напоминания, которые каждый должен извлечь из этих инцидентов**

* **Все действия на площадке, связанные с падающими предметами или опасностями, связанными с открытыми отверстиями в полу, должны быть тщательно спланированы и контролироваться. Крайне важно убедиться, что все участки надежно защищены и что предметы не оставлены в местах, где они могут упасть. Если в рабочей зоне происходят изменения или существует риск падения предметов, необходимо повторно оценить ситуацию, прежде чем продолжить.**
* **Если вы не проверили или не полностью понимаете меры безопасности, принятые на вашей рабочей площадке, не продолжайте до тех пор, пока вы не получите четкое представление и не будете должным образом обезопасить территорию.**
* **При выполнении любых действий на объекте мы все должны следить за тем, чтобы рабочая зона была организована, а предметы надежно хранились и надежно закреплялись. Это включает в себя обеспечение закрытия отверстий и безопасного хранения всех предметов во избежание случайных падений.**
* **Категорически запрещается оставлять любые инструменты или оборудование в небезопасных местах или пренебрегать мерами безопасности в отношении возможных падающих предметов. Если вы не уверены в правилах безопасности или политиках сайта, касающихся вашей работы, не продолжайте.**
* **Самоуспокоенность (когда мы становимся слишком комфортно и перестаем следовать технике безопасности) может иметь серьезные последствия. Мы все должны активно противостоять самоуспокоенности, чтобы каждый день принимать самые безопасные решения.**
* **Каждое мероприятие на площадке должно быть спланировано с учетом требований безопасности. Если что-то меняется, что влияет на безопасность вашего района, немедленно остановитесь, привлеките своего руководителя и обновите план или найдите более безопасный способ продолжить.**
* **Если вы чувствуете себя некомфортно или если что-то кажется вам неправильным, доверьтесь своим инстинктам и прекратите то, что вы делаете. Получите помощь в решении проблемы и обеспечении восстановления безопасности.**
* **Не продолжайте выполнять задачи, которые кажутся небезопасными или идут не так, как планировалось. Именно в эти моменты наиболее вероятны серьезные инциденты.**
* **Ваша безопасность является наивысшим приоритетом. Если вы чувствуете, что у вас нет поддержки, необходимой для обеспечения вашей безопасности, обратитесь к Hoffman, и мы вмешаемся от вашего имени. Мы все несем ответственность за поддержание безопасной рабочей среды, и мы все должны внести свой вклад в создание и поддержание этой среды. Если вы не получаете необходимой поддержки, сообщите об этом кому-нибудь из Hoffman.**

 ايقاف النمط

**حوادث الأجسام المتساقطة مؤخرًا في الموقع**

**ما زلنا نحقق في الحوادث التي تتعلق بسقوط الأجسام من ارتفاع والمخاطر المرتبطة بالفتحات غير المغطاة في الأرضيات. ومع ذلك، نود مشاركة ما نعرفه حتى الآن مع الجميع، وتذكيركم ببعض المعلومات الهامة المتعلقة بالسلامة. عند اكتمال التحقيق، سنقوم بمشاركة تفاصيل الحوادث والدروس المستفادة والإجراءات التي سيتخذها المشروع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.**

**ما نعرفه حتى الآن**

**خلال الشهرين الماضيين، وقعت عدة حوادث أو شبه حوادث، معظمها مرتبط بسقوط أجسام ومناطق عمل غير مغطاة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الحوادث التي وقعت مؤخرًا:**

* **سقوط عصا مكنسة من الطابق الوسطي إلى أرضية الغرفة النظيفة، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين في ظهره.**
* **سقوط قضيب ملولب طوله 3 أمتار من ارتفاع 6 أمتار داخل منطقة محظورة.**
* **سقوط غطاء خشبي لفتحة من الطابق الوسطي على السقف القابل للمشي، بارتفاع يقارب 3 أمتار.**
* **سقوط حامل معدني على شكل حرف L من الطابق الوسطي إلى أرضية الغرفة النظيفة في منطقة غير محظورة.**

**الدروس الحالية والتذكيرات التي يجب على الجميع أخذها في الاعتبار**

* **يجب التخطيط وإدارة جميع الأنشطة في الموقع التي تنطوي على سقوط الأجسام أو المخاطر المرتبطة بالفتحات غير المغطاة بعناية فائقة. من الضروري التأكد من تأمين جميع المناطق بشكل صحيح وعدم ترك الأجسام في أماكن قد تسقط منها. إذا حدثت تغييرات في منطقة العمل أو إذا كان هناك خطر محتمل لسقوط الأجسام، فيجب إعادة تقييم الوضع قبل المتابعة.**
* **إذا لم تتحقق من تدابير السلامة في منطقة عملك أو لم تفهمها بشكل كامل، فلا تستمر في العمل حتى تحصل على فهم واضح وتكون المنطقة آمنة تمامًا.**
* **عند القيام بأي نشاط في الموقع، يجب علينا جميعًا التأكد من أن منطقة العمل منظمة، وأن العناصر مخزنة ومؤمنة بأمان. يشمل ذلك التأكد من تغطية الفتحات بشكل صحيح وتثبيت جميع الأجسام لمنع سقوطها العرضي.**
* **يمنع منعًا باتًا ترك أي أدوات أو معدات في أماكن غير آمنة أو إهمال تدابير السلامة المتعلقة بسقوط الأجسام. إذا كنت غير متأكد من إرشادات السلامة أو السياسات الخاصة بالموقع، فلا تتابع العمل.**
* **التهاون (عندما نصبح مرتاحين جدًا ونتوقف عن اتباع إجراءات السلامة) يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين ونلتزم بالإجراءات لضمان اتخاذ أكثر القرارات أمانًا كل يوم.**
* **يجب التخطيط لكل نشاط في الموقع مع مراعاة السلامة. إذا حدث أي تغيير قد يؤثر على سلامة المنطقة، فتوقف فورًا، واطلب تدخل المشرف، وقم بتحديث الخطة أو ابحث عن طريقة أكثر أمانًا للاستمرار.**
* **إذا شعرت بعدم الارتياح أو بأن هناك خطأ ما، ثق بحدسك وتوقف عن العمل. اطلب المساعدة لمعالجة المشكلة والتأكد من استعادة إجراءات السلامة.**
* **لا تستمر في تنفيذ المهام التي تبدو غير آمنة أو التي لا تسير وفقًا للخطة، فهذه هي اللحظات التي تكون فيها الحوادث الخطيرة أكثر احتمالًا للحدوث.**
* **سلامتك هي الأولوية القصوى. إذا شعرت أنك لا تحصل على الدعم اللازم لضمان سلامتك، يرجى التواصل مع هوفمان، وسنتدخل نيابة عنك. نحن جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على بيئة عمل آمنة، ويجب علينا جميعًا المساهمة في خلق هذه البيئة والحفاظ عليها. إذا كنت لا تحصل على الدعم الذي تحتاجه، فأخبر أي شخص من هوفمان بذلك.**